Formular 2
Formular-cadru 
Propunere tehnica pentru furnizarea de bunuri

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]
Data: [ZZ/LL/AAAA]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

Descriere bunuri 

	Denumire
	Cantitate
Unitate de măsură
	Loc de livrare
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale maxime

	1
	2
	3
	4
	5

	Tractor
	1 buc
	Comuna Albești, județul Ialomița
Str. Primăriei, nr. 5
	Capacitate cilindrica:
Min. 3600cmc
Numar Cilindri:
Min. 4 cilindri
Norma de poluare:
Stage V/Tier V
Putere:
Min. 90 Cp
Inversor:
inversor Synchro Shuttle (Mecanic) /
inversor Power Shuttle (electrohidraulic)
Cuplare electrohidraulica:
4x4
Viteza de deplasare:
Min.  30km/h
Debit Pompa Hidraulica principală :
Min. 50 l/min 
Debit Pompa Hidraulica de serviciu:
Min. 20 l/min 
Rezervor Motorina:
Min. 100 Litri
Rezervor Adblue:
Min. 0 Litri
Diametru janta fata:
Min.  340/70R24
Diametru janta spate:
Min. 420/85R34
	Capacitate cilindrica:
Max. 4400cmc
Numar Cilindri:
Min. 6 cilindri
Norma de poluare:
Stage V/Tier V
Putere:
Max. 115 Cp
Inversor:
inversor Synchro Shuttle (Mecanic) /
inversor Power Shuttle (electrohidraulic)
Cuplare electrohidraulica:
4x4
Viteza de deplasare:
Min.  30km/h
Debit Pompa Hidraulica principală :
Min. 50 l/min  
Debit Pompa Hidraulica de serviciu:
Min. 20 l/min 
Rezervor Motorina:
Max. 200  Litri
Rezervor Adblue:
Min. 20 Litri
Diametru janta fata:
Max. 380/85 R24
Diametru janta spate:
Max. 480/70 R34;

	Încărcător frontal
	1 buc
	Comuna Albești, județul Ialomița
Str. Primăriei, nr. 5
	Caracteristici tehnice minime – încărcător frontal:
Capacitate de ridicare min. 1600 kg 
	Caracteristici tehnice minime – încărcător frontal:
Capacitate de ridicare min. 1600 kg

	Cupă
	1 buc
	Comuna Albești, județul Ialomița
Str. Primăriei, nr. 5
	Caracteristici tehnice minime – cupă:
Lățime cupă – min. 2000 mm.
	Caracteristici tehnice minime – cupă:
Lățime cupă – min. 2000 mm



	Denumire
	Cantitate
Unitate de măsură
	Loc de livrare
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale 
	
Garanție acordată

	1
	2
	3
	4
	5

	Tractor
	1 buc
	Comuna Albești, județul Ialomița
Str. Primăriei, nr. 5
	[A se completa de către ofertant]
	[A se completa de către ofertant]

	Încărcător frontal
	1 buc
	Comuna Albești, județul Ialomița
Str. Primăriei, nr. 5
	[A se completa de către ofertant]
	[A se completa de către ofertant]

	Cupă
	1 buc
	Comuna Albești, județul Ialomița
Str. Primăriei, nr. 5
	[A se completa de către ofertant]
	[A se completa de către ofertant]



2. Transport și Livrare
Ofertantul va prezenta modalitatea de transport și livrare a bunurilor furnizate.

[bookmark: _Toc476835385]3 Garanția acordată
Ofertantul va prezenta o descriere detaliată a modalității de acordare a garanției solicitate prin invitația de participare, precum și a procedurii de preluare, constatare, diagnosticare și remediere a eventualelor defecțiuni apărute în perioada de garanție. Descrierea va include modalitatea de intervenție a Furnizorului, termenul de intervenție, mijloacele și resursele tehnice utilizate pentru identificarea și remedierea defecțiunilor, precum și măsurile ce vor fi întreprinse pentru repunerea în funcțiune a echipamentului în termenul contractual.

Numele Ofertantului [introduceți]
Semnătura
Pagina 14 din 14
